**Инструкция по уходу за натяжными потолками**

Если Вы решили, что пришла пора проводить уборку натяжных потолков, то Вам стоит знать несколько простых правил по уходу за ними.

1. Проводить сухую уборку натяжного потолка стоит раз в месяц, влажную очистку – не реже, чем раз в полгода.
2. Протирать поверхность натяжного потолка можно только мягкой хозяйственной салфеткой.
3. Используйте для уборки только профессиональные чистящие средства. В составе не должно содержаться ацетон, керосин и абразив.
4. Перед началом уборки проверьте чистящее средство на безопасность на небольшой площади натяжного потолка.
5. При чистке поверхности натяжного потолка пылесосом используйте среднюю мощность и держите насадку пылесоса на расстоянии нескольких сантиметров от полотна.

Эти советы являются универсальными для всех видов натяжных полотен. Они помогут Вам сохранить первоначальный вид натяжного потолка на долгие годы.

Если Вас интересует как ухаживать за конкретным видом полотен, то ниже представлены основные нюансы.

**Глянцевые натяжные потолки.**

- Для ухода используйте сухую салфетку или ткань с мягким ворсом.

- Для придания большего блеска используйте средства для окон или зеркал.

- После завершения влажной уборки наполируйте поверхность потолка сухой салфеткой.

**Матовые натяжные потолки.**

- Подходит очистка при помощи пара или с использованием мыльного раствора.

- В качестве альтернативы чистящему средству можно использовать нашатырный спирт.

**Тканевые натяжные потолки.**

- Для удобства чистки используйте щетку с мягким ворсом.

- Перед началом очистки с помощью чистящих средств, опробуйте их на небольшой площади полотна. Если через несколько минут после нанесения структура волокон не изменится, то можно смело использовать чистящее средство на всей поверхности натяжного потолка.